**ДОДАТОК 2**

*до тендерної документації*

***Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі -технічні вимоги до предмета закупівлі***

**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ**

**Капітальний ремонт міжквартального роз’їзду (від перехрестя вулиць М. Грушевського, Інтернаціональна до вулиці Б. Хмельницького) в м. Переяслав Київської області**

за кодом ДБН В.2.3-5:2018 (код ДК 021:2015 (CPV) 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)

Клас наслідків – СС1

(*У тих випадках, коли у найменуванні робіт та витрат містяться посилання на конкретні торгівельні марки чи фірму, конструкцію, тип механізму або матеріалів , джерело його походження або виробника – слід читати* ***як /або еквівалент, який відповідає проектним рішенням»****)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Найменування робіт та витрат | Одиницявиміру |  Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|   |  |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   | Роздiл 1. Земляні роботи (Укос узбіччя) |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
| 1 | Улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю з застосуванням автогрейдерів, глибина корита понад 250 мм до 500 мм | 100м2 | 14,9 |  |
| 2 | Перевезення ґрунту до 5 кмРоздiл 2. Штучні споруди | т | 382 |  |
| 3 | Перекладання горловин цегляних колодязів трирядною кладкою | шт | 1 |  |
| 4 | Люк чавунний для колодязів важкий | шт | 1 |  |
| 5 | Кільця горловин оглядових колодязів, висота 145 мм, внутрішній діаметр 700 мм, К-7-1,5Роздiл 3. Дорожній одяг. Тип 1. Підсилення дорожнього одягу | шт | 1 |  |
| 6 | Виправлення профілю основ щебеневих без додавання нового матеріалу | 100 м2 | 42,01 |  |
| 7 | Улаштування основ та покриттів з піщано-гравійних сумішей марки С7 оптимального гранулометричного складу одношарових, товщиною 12 см | 100 м2 | 42,01 |  |
| 8 | На кожний 1 см зміни товщини шару основи та покриття з піщано-гравійних сумішей додавати або виключати до норм 18-22-1, 18-22-2, 18-22-3 (до 20 см) | 100 м2 | 42,01 |  |
| 9 | Улаштування покриття з гарячих асфальтобетоннихсумішей асфальтоукладальником при ширині смуги до 3,5 м [верхнього шару товщиною 50 мм]. | 1000 м2 | 4,201 |  |
| 10 | Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний]Роздiл 4. Тип 2. Підсилення дорожнього одягу і місця існуючого асфальтобетонного покриття | т | 507,4808 |  |
| 11 | Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом  | 100 м3 | 0,0895 |  |
| 12 | Перевезення сміття до 5 км | т | 16,5 |  |
| 13 | Виправлення профілю основ щебеневих без додавання нового матеріалу | 100 м2 | 1,79 |  |
| 14 | Улаштування основ та покриттів з піщано-гравійних сумішей марки С7 оптимального гранулометричного складу одношарових, товщиною 12 см | 100 м2 | 1,79 |  |
| 15 | На кожний 1 см зміни товщини шару основи та покриття з піщано-гравійних сумішей додавати або виключати до норм 18-22-1, 18-22-2, 18-22-3 (до 20 см) | 100 м2 | 1,79 |  |
| 1617181920212223 | Улаштування покриття з гарячих асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником при ширині смуги до 3,5 м [верхнього шару товщиною 50 мм] Суміші асфальтобетонні гарячі та теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні) (аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1 Роздiл 5. Укріплення узбіччяУкріплення узбіччя гравійною [щебеневою] сумішшю товщиною 10 смРоздiл 6. Пересічення та примикання. Тип 1. Підсилення дорожнього одягуВиправлення профілю основ щебеневих без додавання нового матеріалуУлаштування основ та покриттів з піщано-гравійних сумішей марки С7 оптимального гранулометричного складу одношарових, товщиною 12 смНа кожний 1 см зміни товщини шару основи та покриття з піщано-гравійних сумішей додавати або виключати до норм 18-22-1, 18-22-2, 18-22-3 (до 20 см)Улаштування покриття з гарячих асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником при ширині смуги до 3,5 м [верхнього шару товщиною 50 мм]Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні) (аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1 | 1000 м2т100 м2100 м2100 м2100 м21000 м2т | 0,17921,623214,91,71,71,70,1720,536 |  |
| 24252627282930 | Роздiл 7. Тип 2. Підсилення дорожнього одягу і місця існуючого покриттяРозбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом Перевезення сміття до 5 кмВиправлення профілю основ щебеневих без додавання нового матеріалу Улаштування основ та покриттів з піщано-гравійних сумішей марки С7 оптимального гранулометричного складу одношарових, товщиною 12 смНа кожний 1 см зміни товщини шару основи та покриття з піщано-гравійних сумішей додавати або виключати до норм 18-22-1, 18-22-2, 18-22-3 (до 20 см)Улаштування покриття з гарячих асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником при ширині смуги до 3,5 м [верхнього шару товщиною 50 мм]Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні) (аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1 | 100 м3т100 м2100 м2100 м21000 м2т | 0,01630,320,320,320,0323,8656 |  |
| 31 | Роздiл 8. Тип 3. Новий дорожній одягУлаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм | 100 м2 | 1,59 |  |
| 32 | Перевезення ґрунту до 5 км | т | 63,6 |  |
| 33 | Улаштування основ та покриттів з піщано-гравійних сумішей марки С7 оптимального гранулометричного складу одношарових, товщиною 12 см | 100 м2 | 1,59 |  |
| 34 | На кожний 1 см зміни товщини шару основи та покриття з піщано-гравійних сумішей додавати або виключати до норм 18-22-1, 18-22-2, 18-22-3 (до 20 см) | 100 м2 | 1,59 |  |
| 35 | Улаштування покриття з гарячих асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником при ширині смуги до 3,5 м [верхнього шару товщиною 50 мм] | 1000 м2 | 0,159 |  |
| 36 | Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні) (аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1 | т | 19,2072 |  |
|  | Розділ 9. ОДР |  |  |  |
| 37 | Встановлення трубчастих сталевих опор дорожніх знаків із застосуванням готових бетонних фундаментів | 1 опора | 27 |  |
| 38 | Стійка для дорожніх знаків д=57 мм | м | 108 |  |
| 39 | Встановлення вручну щитків дорожніх знаків | 100 шт | 0,25 |  |
| 40 | Знак дорожній 2.1 | шт | 9 |  |
| 41 | Знак дорожній 2.3 | шт | 10 |  |
| 42 | Знак дорожній 5.35.1 | шт | 2 |  |
| 43 | Знак дорожній 5.35.2 | шт | 2 |  |
| 44 | Знак дорожній 5.65.2 | шт | 2 |  |
| 45 | Комплект кріплення 5.35.1-5.35.2 | шт | 8 |  |
| 46 | Комплект кріплення для дорожніх знаків | шт | 42 |  |
| 47 | Розмічання (точкування) покриття автомобільної дороги вручну перед нанесенням ліній горизонтальної дорожньої розмітки | 1 км | 0,79 |  |
| 48 | Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.1, 1.2, 1.4-1.8 маркірувальною машиною самохідною (При виконанні робіт по одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу) | 1 км | 0,795 |  |
| 49 | Скляні кульки | т | 0,01364 |  |
| 50 | Фарба дорожня біла | т | 0,0454 |  |
| 51 | Розчинники для фарби | т | 0,0014 |  |
| 52 | Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.14.1, 1.14.2 причіпною маркірувальною машиною на базі автомобіля (При виконанні робіт по одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу) | 1 м2 | 12 |  |
| 53 | Скляні кульки | т | 0,0034 |  |
| 54 | Фарба дорожня біла | т | 0,0113 |  |
| 55 | Розчинники для фарби | т | 0,0003 |  |
| 56 | Улаштування парапетних огорож доріг із сталі на металевих стовпах | 100 м | 0,72 |  |
| 57 | Огородження металеве бар’єрного типу 11 ДО-128-0,75-1-0,7 | т | 1,7 |  |
|  | Тактильна плитка |  |  |  |
| 58 | Улаштування покриттів з дрібно розмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ] (Тактильна плитка) | 100 м2 | 0,0234 |  |
| 59 | Плитка тактильна 330х330 | шт | 20 |  |
| 60 | Суміш ключа для плитки Ceresit CM117 | кг | 40 |  |

2.Учасник надає довідку з банківських установ про наявність відкритих рахунків та відсутність заборгованості за кредитами видану не раніше 10-ти днів з дати оголошення даної закупівлі.

Учасники процедури закупівлі повинні надати у складі тендерних пропозицій гарантію щодо відповідності тендерної пропозиції технічним, якісним та кількісним характеристикам предмета закупівлі.

Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні передбачати необхідність застосування заходів із захисту довкілля з описом таких заходів, про що учасник надає відповідний лист-гарантію.

На підтвердження відповідності пропозиції учасника технічним, якісним та кількісним характеристикам учасник надає: календарний графік виконання робіт; договірна ціна; локальні кошториси; підсумкова відомість ресурсів; розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису. Розрахунок договірної ціни повинен бути виконаний за допомогою ліцензійного програмного комплексу АВК-5 (надати копію ліцензії у складі пропозиції) чим підтвердити про наявність в учасника останньої версії програмного комплексу АВК-5 або іншого ліцензованого програмного комплексу. Договірна ціна, виготовлена у програмному комплексі АВК 5 або іншому ліцензованому програмного комплексу, відповідно до вимог Технічного завдання, прикріплюється до тендерної пропозиції у форматі .pdf. Договірна ціна має бути складена у відповідності до Кошторисних норм України, затверджених наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021р. №281. У випадку надання розрахунків не у повному обсязі чи таких, що не відповідають технічному завданню, тендерна пропозиція учасника буде відхилена як така, що не відповідає умовам технічному завданню та іншим вимогам щодо предмету закупівлі визначеного даною тендерною документацією.

Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні передбачати необхідність застосування заходів із захисту довкілля.

У разі, якщо інформація про необхідні технічні характеристики предмета закупівлі містить посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, мається на увазі «або еквівалент

Додатково Учасник надає гарантійний лист (у довільній формі), що містить інформацію про забезпечення на об’єкті виконання робіт у відповідності до будівельних норм та стандартів України.

Тендерна пропозиція, що не відповідає технічним вимогам (технічна частина тендерної документації) буде відхилена, як така, що не відповідає вимогам тендерної документації.

Для виконання робіт повинні використовуватися якісні матеріали, машини і механізми, які відповідають вимогам діючого законодавства, а також застосовуватися заходи із захисту довкілля.

Ціна пропозиції Учасника (договірна ціна) – сума, за якуУчасник пропонує виконати перелік робіт та послуг, передбачених в технічній частині тендерної документації.

Ціна тендерної пропозиції (договірна ціна) учасника повинна бути розрахована відповідно до державних будівельних норм із урахування змін та доповнень.

Вартість тендерної пропозиції та всі інші ціни повинні бути чітко визначені.

Вартість тендерної пропозиції включає вартість всіх робіт передбачених вимогами тендерної документації. У разі, якщо у пропозиції Учасника не включені будь-які обсяги робіт чи послуг, передбачені умовами тендерної документації, або обсяги робіт відрізняються від технічного завдання, така пропозиція відхиляється.

Структура договірної ціни є твердою і визначається у відповідності до Настанови з визначення вартості будівництва, з урахуванням змін та доповнень.

До розрахунку ціни тендерної пропозиції Учасника не включаються витрати понесені ним у процесі здійснення процедури закупівлі, зокрема витрати на оплату послуг інформаційних систем в мережі Інтернет, витрати пов’язані із оформленням забезпечення тендерної пропозиції, витрати пов’язані із укладанням договору про закупівлю, у т.ч. і ті, що пов’язані із його нотаріальним посвідченням (якщо такі будуть).

Тендерна пропозиція Учасника, в ціну якої включено будь-які витрати понесені ним у процесі здійснення процедури закупівлі, що безпосередньо не стосуються виконання робіт, відхиляється замовником. Зазначені витрати (якщо такі будуть) сплачуються Учасником за рахунок його прибутку.

У разі, якщо інформація про необхідні технічні характеристики предмета закупівлі містить посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, мається на увазі «або еквівалент».

Технологія та якість виконаних робіт, якість застосованих матеріалів повинні відповідати вимогам діючих державних стандартів, будівельних, протипожежних та санітарних норм і правил встановлених для даних видів робіт.

Всі документи повинні бути надані в електронному вигляді у форматі PDF, містити чіткі та розбірливі зображення, мати назву, яка відповідає назві документу. У разі, якщо документ складається більш ніж з однієї сторінки, то всі сторінки документу повинні знаходиться в одному файлі (пакетне сканування).