ЗАТВЕРДЖЕНО	
 	 	
 	Відділ освіти Переяславської міської ради	
 	( назва організації, що затверджує )	
 	___________________	
 	( посада, підпис, ініціали, прізвище )	
 	 	
 	“_____” ____________________________20__ р.	

ДЕФЕКТНИЙ АКТ	
 	 	
на поточний ремонт Поточний ремонт  їдальні Переяславської гімназії №4 Переяславської міської ради	
 	 	
Умови виконання робіт 	
 	 	
Об'єми робіт	
№
Ч.ч.	
Найменування робіт і витрат
	Одиниця
виміру	  Кількість	Примітка	
1	2	3	4	5	
 	Демонтажні роботи	 	 	 	
1	Розбирання сталевих повітроводів діаметром 320 мм,
периметром 1000 мм з листової сталі товщиною до 0,9
мм	м2	37,87	 	
2	(Демонтаж) Установлення зонтів над устаткуванням	м2	2,24	 	
3	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з
відбиванням штукатурки в укосах	 шт	1	 	
4	Знімання дверних полотен	 м2	1,9646	 	
5	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін, площа
відбивання в одному місці до 5 м2	м2	47,1348	 	
6	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від
вапняної фарби	м2	80,7585	 	
7	(Демонтаж) Монтаж металоконструкцій (демонтаж
ліфтової шахти)	т	2,13	 	
8	Розбирання облицювання стін з керамічних
глазурованих плиток	м2	53,912	 	
9	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	70,0645	 	
10	Розбирання цементних плінтусів	м	35,82	 	
11	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	шт	5	 	
12	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	3	 	
13	Демонтаж раковин [умивальників] зі збереженням	к-т	1	 	
14	Демонтаж мийок	к-т	3	 	
15	Розбирання трубопроводів каналізаційних діаметром до
50 мм	м	6	 	
16	Розбирання трубопроводів опалення діаметром до 50 мм	м	3	 	
 	Загальні опоряджувальні роботи	 	 	 	
17	Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли	 м3	0,015	 	
18	Улаштування перекриттів по стальних балках і
монолітних ділянок при збірному залізобетонному
перекритті площею до 5 м2, приведеною товщиною
понад 150 мм до 200 мм	м3	0,208	 	
19	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	1,04	 	
20	Заповнення дверних прорізів готовими дверними
блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних
стінах	м2	1,9646	 	
 	Опорядження підлог	 	 	 	

1	2	3	4	5	
21	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по
бетонній основі площею понад 20 м2	м2	70,0645	 	
22	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки
додавати або виключати (до 30мм)	м2	70,0645	 	
23	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	70,0645	 	
24	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із
сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	70,0645	 	
25	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	м	35,82	 	
 	Опорядження стін	 	 	 	
 	Тип 1	 	 	 	
26	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені
будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по
каменю та бетону	м2	101,0468	 	
27	Обклеювання склотканиною стін в один шар	м2	101,0468	 	
28	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із
клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм
при нанесенні за 2 рази	 м2	37,1448	 	
29	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із
клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар
товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (до 3мм)	 м2	37,1448	 	
30	Поліпшене фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях,
 підготовлених під фарбування	м2	37,1448	 	
 	Тип 2	 	 	 	
31	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на
розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7
шт	м2	63,902	 	
 	Опорядження відкосів	 	 	 	
32	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних
укосів по бетону та каменю	м2	10,1815	 	
33	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із
клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм
при нанесенні за 2 рази	 м2	10,1815	 	
34	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із
клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар
товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (до 3мм)	 м2	10,1815	 	
35	Поліпшене фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами укосів по збірних
конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	10,1815	 	
 	Армстронг	 	 	 	
36	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	72,105	 	
37	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	72,105	 	
 	Каналізація	 	 	 	
38	Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	6	 	
39	Установлення умивальників одиночних з підведенням
холодної та гарячої води	к-т	1	 	
 	Система опалення	 	 	 	
40	Пробивання отворів в залізобетонних перекриттях,
переріз отворів 300х300 мм	шт	3	 	
41	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб
поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром
25 мм	м	3	 	
42	Врізування в існуючі трубопроводи запірної арматури
діаметром до 32 мм	шт	6	 	
 	Витяжна система	 	 	 	
43	Установлення зонтів над обладнанням	м2	2,24	 	
 	Електротехнічні рішення	 	 	 	
44	Прокладання вініпластових труб, що поставляються
нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і
колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр
умовного проходу до 25 мм	м	75	 	

1	2	3	4	5	
45	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2
до 6 мм2 в труби	м	33	 	
46	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	12	 	
47	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до
16 мм2 в труби	м	42	 	
48	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які
встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт	шт	8	 	
49	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій
проводці, 1-клавішних	шт	1	 	
50	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій
проводці, 2-клавішних	шт	1	 	
51	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при
схованій проводці	шт	5	 	
52	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від
вапняної фарби	м2	39,43	 	
53	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із
клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм
при нанесенні за 3 рази	 м2	39,43	 	
54	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із
клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар
товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (до 3мм)	 м2	39,43	 	
55	Поліпшене фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стель по збірних
конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	39,43	 	
56	Навантаження сміття вручну	 т	6,94385	 	
57	Перевезення сміття до 10 км	т	6,94385	 	

  Склав             ____________________________________	
                                [посада, підпис ( ініціали, прізвище)]	
 	 	 	 	 	 	
   Перевірив      ____________________________________	
                               [посада, підпис ( ініціали, прізвище)]